**防災行政無線取扱方法**

**１　操作方法**

⑴　通信前の確認事項

①　「表示部」にアンテナマークの確認

②　電源が入っているかの確認

　　　　※電源ボタンを約２秒長押しすると、電源の「入・切」ができます。



表示部

**採　用**


**ボタン**


**緊　急**

**ボタン**

**電　源**

**ボタン**



****

⑵　個別通信の操作方法

ア　相手を呼び出すとき

　　　①　「テンキー」で相手の番号を入力

　　　②　「採用」ボタンを押す

　　　　　※呼び出し音が鳴り、相手が出たら、通話可能です

③　通話終了後は、「電源」ボタンを押し、終了します。

イ　相手から呼び出された場合


　　　①　呼出音（ピィ・ピィ・ピィ・・・・）が鳴ります。

　　　②　採用ボタンを押し、通話をします。

ウ　緊急連絡が必要なとき

　　　「緊急」ボタンを３秒間長押しすると、「緊急受付が完了しました」と、

　　　表示されますので、市役所本庁舎にある無線統制室より連絡を待ちます。

****

**２　交信要領**

⑴　無線通信開始の連絡

　　防災行政無線を使用して、区役所の防災行政無線と通信します。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区役所 | 無線機番号 | 呼出し名称 | 区役所 | 無線機番号 | 呼出し名称 |
| 中央 | ０６０ | ちゅうおうくやくしょ３ | 豊平 | ０７５ | とよひらくやくしょ３ |
| 北 | ０６３ | きたくやくしょ３ | 清田 | ０７８ | きよたくやくしょ３ |
| 東 | ０６６ | ひがしくやくしょ３ | 南 | ０８１ | みなみくやくしょ３ |
| 白石 | ０６９ | しろいしくやくしょ３ | 西 | ０８４ | にしくやくしょ３ |
| 厚別 | ０７２ | あつべつくやくしょ３ | 手稲 | ０８７ | ていねくやくしょ３ |

|  |  |
| --- | --- |
| 呼　出　(各小・中学校) | 応　答　(区役所) |
| 操作：区役所の無線機番号　⇒　採用ボタン | 「○○区役所総務企画課です。」 |
| 「こちらは○○学校防災行政無線です。ただいまから情報連絡訓練を実施しますので対応をお願いします。」 | 「了解しました。」 |
| 「こちらの感度はいかがでしょうか」 | 「感度良好です。こちらの感度はいかがでしょうか」 |
| 「そちらも感度良好です。以上で試験を終わります。」 |  |

⑵　緊急通報による通信

　　防災行政無線を使用して、市役所本庁舎１２階にある無線統制室の統制台と通信します。

|  |  |
| --- | --- |
| 呼　出　(各小・中学校) | 応　答　(無線統制室) |
| 操作：緊急ボタンを長押し（2秒程度） | ※　応答はありません |

緊急ボタンの通信は、統制台に緊急の通報として登録され、統制台から折り返しの通信を受信します。

|  |  |
| --- | --- |
| 呼　出　(無線統制室) | 応　答　(各小・中学校) |
| 無線統制室からの呼出 | 操作：防災行政無線の着信音　⇒採用ボタン |
| 「こちらは、無線統制台１００番です。緊急の通報を受信しましたので折り返しの通信を実施しました。要件をどうぞ。」 | 「こちらは○○学校防災行政無線です。ただいま緊急通報の通話試験を実施しました。こちらの感度はいかがでしょうか。」 |
| 「感度良好です。こちらの感度はいかがでしょうか。」 | 「そちらも感度良好です。以上で試験を終わります。」 |

**３　携帯用アンテナへの変更方法**

通常時接続されているアンテナを携帯用に変更することで、外部に持ち出し通信することができます。

※携帯用アンテナに変更した場合の交信は、建物などの影響を受けやすく、繋がりにくい場合があるので、窓際や開けた場所に移動して交信を行ってください。

****

**通常時の状態**

通常時は、右写真のように外部アンテナが接続されています。

**非常時等に外部に持ち出して運用する場合**は付属のヘリカルアンテナ（下記写真）を取付けて使用します。

**携帯用**ヘリカルアンテナ(無線説明書と一緒に保管)



**アンテナ変更方法**

④取付完成

③右に回してアンテナを取り付ける。

取り外す。

②左に回してコネクタを

取り外す。

①左に回してケーブルを

取り外す。

****

**（電波状態の悪い場所では、圏外表示となり使用できない場合があります。）**