**特定粉じん排出等作業の計画**

|  |  |
| --- | --- |
| 発注者 | 住所 |
| 氏名 |
| （法人にあっては、名称及びその代表者の氏名） |
| 電話番号 |
| 特定工事の名称 |  |
| 特定工事の場所 | 札幌市　　区 |
| 特定粉じん排出等作業の種類（大気汚染防止法施行規則別表第7） | □１の項　建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項及び5の項を除く）□２の項　建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業（かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの）（5の項を除く）□３の項　建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去する作業（5の項を除く）□４の項　建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（1から3の項、次項を除く）□５の項　特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業□６の項　建築物等の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 |
| 特定粉じん排出等作業の実施の期間 | 自　　　　　　年　　　　月　　　　日 |
| 至　　　　　　年　　　　月　　　　日 |
| 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料等の種類並びにその使用箇所及び使用面積 | □１　吹付け石綿 | （　　　　　　、　　　m2） |
| □２　石綿を含有する保温材 | （　　　　　　、　　　m2） |
| □３　石綿を含有する耐火被覆材 | （　　　　　　、　　　m2） |
| □４　石綿を含有する断熱材 | （　　　　　　、　　　m2） |
| □５　石綿を含有する仕上塗材 | （　　　　　　、　　　m2） |
| □６　石綿を含有する成形板等 | （　　　　　　、　　　m2） |
| 詳細は　別紙　のとおり |
| 特定粉じん排出等作業の方法 | □除去　　□囲い込み　　□封じ込め　　□その他（　　　　　） |
| 石綿等の粉じんの発散防止・抑制方法 | 別紙　のとおり |
| 特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | 氏名 |
| 電話番号　　　　　-　　　　　　- |
| 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 | 氏名電話番号　　　　　-　　　　　　- |
| 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図及び付近の状況 | 別紙　のとおり |
| 特定粉じん排出等作業の工程を示した特定工事の工程の概要 | 別紙　のとおり |
| 作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 | 別紙　のとおり |

備考　付近の状況、建築物等の配置図、アスベスト含有建材の使用箇所を示した図面、作業工程の概要（例：隔離養生の方法、アスベスト含有建材の湿潤化・除去の方法、労働者のばく露防止の方法等）を添付すること。

**特定粉じん排出等作業の計画（記載例）**

|  |  |
| --- | --- |
| 発注者 | 住所　札幌市中央区北○条西○丁目○-○ |
| 氏名　○○株式会社　代表取締役　○○　○○ |
| （法人にあっては、名称及びその代表者の氏名） |
| 電話番号　XXX-XXX-XXXX |
| 特定工事の名称 | ○○株式会社社屋解体工事 |
| 特定工事の場所 | 札幌市中央区北○条西○丁目○-○ |
| 特定粉じん排出等作業の種類（大気汚染防止法施行規則別表第7） | ■１の項　建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項及び5の項を除く）□２の項　建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業（かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの）（5の項を除く）■３の項　建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去する作業（5の項を除く）■４の項　建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（1から3の項、次項を除く）□５の項　特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業□６の項　建築物等の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 |
| 特定粉じん排出等作業の実施の期間 | 自　令和○年○○月○○日 |
| 至　令和○年○○月○○日 |
| 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料等の種類並びにその使用箇所及び使用面積 | ■１　吹付け石綿 | （１階機械室天井、100m2） |
| □２　石綿を含有する保温材 | （　　　　　　、　　　m2） |
| □３　石綿を含有する耐火被覆材 | （　　　　　　、　　　m2） |
| □４　石綿を含有する断熱材 | （　　　　　　、　　　m2） |
| ■５　石綿を含有する仕上塗材 | （外壁、180m2） |
| ■６　石綿を含有する成形板等 | （軒天、1～2階床・内壁、350m2） |
| 詳細は　別紙　のとおり |
| 特定粉じん排出等作業の方法 | ■除去　　□囲い込み　　□封じ込め　　□その他（　　　　　） |
| 石綿等の粉じんの発散防止・抑制方法 | 別紙　のとおり |
| 特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | 氏名　○○　○○ |
| 電話番号　　XXX-XXXX-XXXX |
| 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 | 氏名　○○　○○電話番号　　XXX-XXXX-XXXX |
| 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図及び付近の状況 | 別紙　のとおり |
| 特定粉じん排出等作業の工程を示した特定工事の工程の概要 | 別紙　のとおり |
| 作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 | 別紙　のとおり |

備考　付近の状況、建築物等の配置図、アスベスト含有建材の使用箇所を示した図面、作業工程の概要（例：隔離養生の方法、アスベスト含有建材の湿潤化・除去の方法、労働者のばく露防止の方法等）を添付すること。